**挂网招标设备功能及参数需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 煎药机、包装机 |
| 采购数量 | 煎药机2台，包装机1台。 |
| 设备用途 | 煎药与包装 |
| 采购所需技术参数及主要配置 | 一、煎药机技术参数及主要配置：1、额定电压：220V2、煎药机容量：20000ml3、符合医疗机构中药煎药室管理规范的相关要求，具有常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。4、具有数码或液晶显示操作面板，数控煎药，具有计时、定时功能，防高温干烧功能，漏电保护装置。5、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。6、具有药物先煎后下功能、满足不同处方需求。7、自动加热调节，文火、武火自动转换。8、具有自动挤压功能，自动清洗功能。药渣药液自动分离，自动过滤，操作省事简单。9、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。10、可配备单体包装机。1. 要求整机质保不低于3年。

二、包装机技术参数及主要配置：1、额定电压：220V2、包装数量可调，可根据药方的服用期调节定制包装数量的多少。3、包装容量可调，可根据成人量和儿童量分别调节药液容量大小。4、包装温度自动恒温， 自动报警提醒。5、根据包装数量调节，自动包装，自动停止。6、要求整机质保不低于3年。 |
| 科室签名 |  |

职能科室：（章）