即热式电热水器具体技术参数

额定功率8000W或以上

额定电压220V~

额定频率50Hz

防水等级IPX4

水压0.02-0.08MPa

电表20(40A)

漏电开关63A

额定压力 0MPa

整机质保≥3年