# 具体技术参数及采购需求

1、目的：能够促进肢体水肿消肿；改善肢体组织缺血状态；促进循环；以达到预防深静脉血栓的目的。

2、配置要求：设备由主机、导气管、脉冲气垫组成

3、\*有手掌及足底，石膏足垫几个部位，不是连体裤腿式，不影响手术部位引流管安置，方便膝关节等相关术后带管患者星期物理预防血栓，促进康复。

4、按照指南要求，通过FDA、CE认证，脉冲压力 80mmHg - 180mmHg范围，分3—4个档位、模式，适用于不同时期患者的脉冲压力需求。

5、定时设置范围：10～240分钟，连续工作8h后不应出现故障。工作噪声低于60Kpa，不影响患者休息与睡眠。

6、气囊应经久耐用，能够耐受压力。如有故障及时更换或维修，相关配件应无偿提供。

7、\*整机质保不低于3年，提供耗材及易损件报价（包含足套）。质保期内所有故障配件只换不修，要求所有更换配件为全新原厂配件，更换备件均可溯源；并提供每年一次上门检测校验服务（提供承诺函）。